|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MISC | | |
| TERMINAL | COLOR |  |
| 1  2  3  4 | BR  SL  GN  OR  BK |  |
| 5  6  7  8 | --- | JUMPERED TOGETHER |
| 9  10  11  17 | --- | JUMPERED TOGETHER |
| 26 | SL |  |
| 33  34  35 | VI |  |
| 45  46  47  48 | VI  YL  VI  VI  VI | SOLDERED TOGETHER |
| 49 | RD |  |
| 50 | BL |  |
| 12-16  19  20  21-24  36-44  51-60 | --- | NO CONNECTION |
|  |  |  |